SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45110000-1 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMN

NA WYKONANIE:
Rozbiórka budynku cynkowni i trawialni zlokalizowanego: Małomice, ul. Fabryczna.

INWESTOR:
Gmina Małomic
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice 

I CZĘSC OGÓLNA
1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki  części  zwartej  zabudowy  w  dawnym  zakładzie  Fabryki  Wyrobów  Blaszanych  przy  ul. Fabrycznej  w  Małomicach . Obiekt  przeznaczony  do  rozbiórki  to dawny  budynek  cynkowni  i  trawienia składający  się  z  hali  głównej , budynku  socjalnego i  bocznego  magazynu .Części tego obiektu położone są na 3 działkach odpowiednio :
  -  hala  główna  na dz.  nr  627/47
  -  budynek  socjalny  na  dz. nr 627/28
  -  boczny  magazyn  na  dz. nr  627/27
wraz z wywozem gruzu po rozbiórce  i uprzątnięciem terenu. 
Teren na którym będą realizowane prace znajduje się w całości w zarządzie Urzędu Miejskiego w  Małomicach  z siedzibą Pl. Konstytucji 3 maja 1 w Małomicach.
2.	Przedmiot i orientacyjny zakres prac podany jest w  SIWZ, który stanowi podstawę do złożenia oferty.
3.	Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami
bezpieczeństwa pracy.
4.	Inwestor posiada potwierdzenie o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na
rozbiórkę.
5.	Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy
Techniczno - Budowlane, obowiązujące Prawo Budowlane oraz Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U.  z 2003 r. Nr 47, poz. 401)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 z póz. Zm. )
6.	Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Inwestor nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody.
Inwestor przekaże teren prowadzenia robót protokolarnie w terminie 3 dni od podpisania umowy.
7.	Podczas wykonywania prac wykonawca będzie odpowiadał za zabezpieczenie terenu robót
budowlanych.
Transport, a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiórkowych należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Małomicach.
Podane poniżej opisy mają na celu stworzenie właściwych warunków dla Wykonawców do przygotowania prawidłowych pod względem organizacyjnym, rzeczowym i cenowym ofert, które będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, iż podane dane i opis prac w przedmiarze służą do przybliżonego określenia zakresu robót, w trakcie oględzin terenowych Wykonawca powinien dokonać weryfikacji danych.

II.KONTROLA JAKOŚCI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania.
III.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
1.	Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
2.	Wykonawca okaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do
użytkowania.
Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.
3.	Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń
nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi
uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.
IV.	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaga
niami specyfikacji technicznej.
2.	Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag
przedstawiciela Gminy Małomice w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu.
3.	Wykonawca na własny koszt naprawi ewentualne uszkodzenia dróg i placów.
4.	Kopie zawiadomień przekazanych do właściwych inspekcji ( Państwowej Inspekcji Pracy
i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) o zamiarze przystąpienia do robót związanych z rozbiórka i utylizacją materiałów zawierających azbest.
V.	KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
1.	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakość robót
2.	Upoważniony pracownik Urzędu miejskiego w Małomicach  jest uprawniony do dokonywania kontroli a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.
VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
1.  Obmiar będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną.
VII.	ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
1.	Roboty podlegają  końcowemu.
Odbiór robót nastąpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.
2.	Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali zamawiający.

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie protokołów częściowego
odbioru.
Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć:
Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu.
Karty przekazania odpadu na składowiska ,
Oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i
sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego
odpadu na składowisko i ich utylizacji,
VIII.	ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru .
IX.	DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty należy wykonywać zgodnie z:
1.	Zapisami Specyfikacji Technicznej.
2.	Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.)  . rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpieczne go użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649 )
3.	Sztuką budowlaną.
4.	Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.
X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Rozbiórka obiektu wraz z wywozem gruzu.
1.1. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn, środków transportu, kontroli jakości, odbiorów.
rozliczenia robót, dokumentów odniesienia jak w części ogólnej.
Do podstawowych prac należy:
1.	Rozbiórka obiektów budowlanych wraz z wywozem gruzu
2.	Wywóz gruzu z terenu budowy..
3.	Zdjęcie papy z dachu i wywiezienie jej do utylizacji
1.	
Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. Teren budowy zaopatrzyć należy w odpowiedni sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy.
1.	Demontaż pokrycia z papy asfaltowej należy rozbierać z rusztowań lub pomostu
roboczego, teren należy wygrodzić.
2.	Demontaż więźby dachowej, krokwie, płatwie, łaty jak wyżej.
3.	Demontaż płyt  stropowych  jak wyżej.
4.	Po zdemontowaniu elementów konstrukcyjnych przystępujemy  do demontażu
ścian i fundamentów żelbetowych.
5.	Elementy betonowe i ceramiczne rozkruszyć lub zbyć jako elementy do wtórnego wbudowania.
6.	Teren rozbiórkowy należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.
1.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i mienia przy wykonywaniu
robót rozbiórkowych.
1.   Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas rozbiórki to: 
1.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, a w szczególności:
-	wykonanie demontażu pokryć dachowych, konstrukcji dachów, z uwagi na możliwość upadku z rusztowań lub bezpośrednio z demontowanych elementów obiektów budowlanych.
-	wykonanie zasypywania  wykopów fundamentowych o ścianach pionowych bez podparcia o głębokości poniżej i 1.2m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 3,0m z uwagi na możliwość przysypania ziemią.

1.2.	Wykonanie prac z udziałem dźwigu z uwagi na możliwość wystąpienia niebezpie-
czeństwa związanego  z zerwaniem się transportowanych elementów podlegających
demontażowi oraz z uszkodzeniem dźwigu.
1.3.	Wykonywanie prac z udziałem innego sprzętu i maszyn budowlanych z uwagi na
możliwość ich uszkodzenia podczas prac demontażowych.
2.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót rozbiórkowych, a w szczególności robót szczególnie niebezpiecznych:
2.1.	Przed przystąpieniem do prac kierownik rozbiórki jest obowiązany zapoznać
wszystkich pracowników z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 ).
2.2.	Przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych niezbędne
jest dokonanie skrótowego, powtórnego zapoznania się z zasadami BHP dla kon-
kretnych czynności i wytypowanych pracowników.
3.	Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-
     stwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia   
      zdrowia:
3.1.      Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

Zatwierdzam: