Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK	

Kanalizacja sanitarna - kanały boczne kanału SA	
 	Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SA BOCZNE	 	
			
W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-17	str. 1	
				
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
				
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne	 	 	
10	KNNR 5 721-1
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m	2 702,00	
20	KNNR 5 721-2
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następne 5 cm [R=5;M=5;S=5]	m	2 702,00	
30	KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm	m2	1 376,00	
40	KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, dalsze 7 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=7;M=7;S=7]	m2	1 376,00	
50	KNR 4-04 1103-1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu koparką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3	137,60	
60	KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km	m3	137,60	
70	KNR 4-04 1103-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - dalsze 4 km odwozu	m3	137,60	
80	Wycena własna
Koszt przyjęcia i utylizacji asfaltu	t	330,24	
90	KNNR 6 803-1
Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki brukowej na podsypce piaskowej	m2	952,50	
100	KNR 2-31 807-1
Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	263,00	
110	KNNR 1 301-3
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu IV	m3	715,09	
120	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	715,09	
130	KNNR 1 202-8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	5 418,52	
140	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	5 418,52	
150	KNNR 1 313-2
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 6 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	67,00	
160	KNNR 1 313-6
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 6 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	67,00	
W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-17	str. 2	
				
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
				
170	KNNR 1 313-1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	288,00	
180	KNNR 1 313-5
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	288,00	
190	KNNR 1 313-2
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 6 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	2 065,38	
200	KNNR 1 313-1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	10 146,04	
210	KNNR 4 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	529,90	
220	KNNR 11 501-5
Obsypka rurociągu piaskiem	m3	1 173,43	
230	KNNR 1 206-4
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	2 887,39	
240	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	2 887,39	
250	KNNR 1 214-2
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV	m3	2 887,39	
2	Rurociągi i studnie	 	 	
260	KNNR 4 1308-3
Rurociągi z PVC kl. S łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	2 649,50	
270	KNNR 4 1413-3
Studnia rewizyjna z kręgów żelbetonowych łączonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie z włazem typ ciężki	studnia	3,00	
280	KNNR 4 1413-4
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie - za każdy 1 m różnicy głębokości	m	-3,50	
290	KNNR 4 1413-1
Studnia rewizyjna z kręgów żelbetonowych łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie z włazem typ ciężki	studnia	54,00	
300	KNNR 4 1413-2
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie - za każdy 1 m różnicy głębokości	m	-49,00	
310	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=2,0m z kinetą przepływową D:200mm i włazem typ ciężki C 400	szt	48,00	
320	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=2,5m, z kinetą przepływową D:200mm i włazem typ ciężki C 400	szt	6,00	
W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-17	str. 3	
				
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
				
330	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=4,0m z kinetą przepływową D:200mm i włazem typ ciężki  C 400	szt	9,00	
340	KNR 2-19 WACETOB 119-3
Rury ochronne o średnicy nominalnej 273 mm	m	148,50	
350	KNR 2-19 WACETOB 120-2
Przeciąganie przez rury ochronnych rur PCV o średnicy nominalnej 200 mm - bez kosztu rur	m	148,50	
360	KNR 2-19 WACETOB 122-3
Uszczelnienie końców rury ochronnej opaską termokurczliwą 273/200mm	końcówka	72,00	
370	KNNR 4 1610-2
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm	próba - 1 odcinek	14,00	
3	Renowacja nawierzchni	 	 	
380	KNNR 6 104-1
Wartswa odsączająca zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	1 376,00	
390	KNNR 6 113-3
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 30 cm [R=1,2;M=1,2;S=1,2]	m2	1 376,00	
400	KNNR 6 110-1
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]	m2	1 376,00	
410	KNNR 6 308-2
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 376,00	
420	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 615-1
Ułożenie geowłókniny przeciwskuroczowej - analogia	m2	1 376,00	
430	KNNR 6 309-2
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 376,00	
440	KNNR 6 113-3
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	1 215,50	
450	KNNR 6 113-5
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 215,50	
460	KNNR 6 502-4
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - 90% kostki z odzysku [M=0,122]	m2	952,50	
470	KNNR 6 301-1
Nawierzchnie na podsypce żwirowej z trylinki - trylinka z odzysku	m2	263,00	
----- Koniec wydruku -----