Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK	

Kanalizacja sanitarna - kanały boczne kanału SD	
 	Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SD BOCZNE	 	
			
W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-17	str. 1	
				
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
				
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne	 	 	
10	KNNR 5 721-1
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m	341,00	
20	KNNR 5 721-2
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następne 5 cm [R=5;M=5;S=5]	m	341,00	
30	KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm	m2	174,50	
40	KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, dalsze 7 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=7;M=7;S=7]	m2	174,50	
50	KNR 4-04 1103-1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu koparką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3	17,45	
60	KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km	m3	17,45	
70	KNR 4-04 1103-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - dalsze 4 km odwozu	m3	17,45	
80	Wycena własna
Koszt przyjęcia i utylizacji asfaltu	t	41,88	
90	KNNR 1 301-3
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu IV	m3	78,50	
100	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	78,50	
110	KNNR 1 202-8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	296,23	
120	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	296,23	
130	KNNR 1 313-1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	30,30	
140	KNNR 1 313-5
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	30,30	
150	KNNR 1 313-1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	723,71	
W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-17	str. 2	
				
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
				
160	KNNR 4 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	31,78	
170	KNNR 11 501-5
Obsypka rurociągu piaskiem	m3	75,27	
180	KNNR 1 206-4
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	159,54	
190	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	159,54	
200	KNNR 1 214-2
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV	m3	159,54	
2	Rurociągi i studnie	 	 	
210	KNNR 4 1308-3
Rurociągi z PVC kl. S łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	165,50	
220	KNNR 4 1413-3
Studnia rewizyjna z kręgów żelbetonowych łączonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie z włazem typ ciężki	studnia	2,00	
230	KNNR 4 1413-4
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie - za każdy 1 m różnicy głębokości	m	-1,50	
240	KNNR 4 1413-1
Studnia rewizyjna z kręgów żelbetonowych łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie z włazem typ ciężki	studnia	3,00	
250	KNNR 4 1413-2
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie - za każdy 1 m różnicy głębokości	m	-3,50	
260	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=2,0m z kinetą przepływową D:200mm i włazem typ ciężki C 400	szt	1,00	
270	KNNR 4 1610-2
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm	próba - 1 odcinek	1,00	
3	Renowacja nawierzchni	 	 	
280	KNNR 6 104-1
Wartswa odsączająca zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	174,50	
290	KNNR 6 113-3
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 30 cm [R=1,2;M=1,2;S=1,2]	m2	174,50	
300	KNNR 6 110-1
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]	m2	174,50	
310	KNNR 6 308-2
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	174,50	
320	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 615-1
Ułożenie geowłókniny przeciwskuroczowej - analogia	m2	174,50	
330	KNNR 6 309-2
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	174,50	
----- Koniec wydruku -----