Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK	

Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny T-2 z pompownią P2	
 	Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE T2,P2	 	
			
W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-18	str. 1	
				
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
				
1	Roboty rozbiórkowe i ziemne	 	 	
10	KNNR 5 721-1
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m	506,00	
20	KNNR 5 721-2
Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następne 5 cm [R=5;M=5;S=5]	m	506,00	
30	KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm	m2	228,00	
40	KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, dalsze 7 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=7;M=7;S=7]	m2	228,00	
50	KNR 4-04 1103-1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu koparką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3	22,80	
60	KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km	m3	22,80	
70	KNR 4-04 1103-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - dalsze 4 km odwozu	m3	22,80	
80	Wycena własna
Koszt przyjęcia i utylizacji asfaltu	t	54,70	
90	KNNR 1 202-8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	441,28	
100	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	441,28	
110	KNNR 1 315-2
Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką balami drewnianymi, głęb.umocnienia do 6.0 m	m2	48,00	
120	KNNR 1 313-8
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV	m2	951,28	
130	KNNR 4 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	45,54	
140	KNNR 11 501-5
Obsypka rurociągu piaskiem	m3	89,09	
150	KNNR 1 206-4
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	227,65	
W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-18	str. 2	
				
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
				
160	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	227,65	
170	KNNR 1 214-2
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV	m3	227,65	
2	Roboty montażowe	 	 	
180	KNNR 4 1410-4
Podłoże betonowe o gr.20 cm z betonu B-10	m3	2,01	
190	Wycena własna
Dostawa pompowni PS-1200-C-400-P	kpl	1,00	
200	KNNR 4 1413-3
Montaż pompownia P-2	studnia	1,00	
210	KNNR 4 1009-3
Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy zewnętrznej 90 /5,4mm	m	253,00	
220	KNNR 4 1010-3
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 90 mm	złącze	42	
230	KNNR 4 213-5
Rura wywiewna z PCV o połączeniu wciskowym o średnicy 110 mm	szt	1,00	
240	KNNR 4 1119-1
Koluna płuczoco-opróżniająca rurociąg h=1,3m - analogia	kpl	1,00	
250	KNR 2-19 WACETOB 119-1
Rury ochronne o średnicy nominalnej 139,7/8mm	m	8,00	
3	Renowacja nawierzchni	 	 	
260	KNNR 6 104-1
Wartswa odsączająca zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	228,00	
270	KNNR 6 113-3
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 30 cm [R=1,2;M=1,2;S=1,2]	m2	228,00	
280	KNNR 6 110-1
Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]	m2	228,00	
290	KNNR 6 308-2
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	228,00	
300	KNR 2-02 (WACETOB-na prawach norm zakładowych) 615-1
Ułożenie geowłókniny przeciwskuroczowej - analogia	m2	228,00	
310	KNNR 6 309-2
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	228,00	
4	Ogrodzenie pompowni	 	 	
320	KNR 2-02 1801-2
Cokoły betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m	m	19,00	
330	KNR 2-02 1802-2
Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.o rozstawie 3 m, obsadzonych w gniazdach cokołów z rur o średnicy 70 mm - wys.siatki 1.50 m	m	19,00	
340	KNR 2-02 1808-1
Furtki metalowe szer. 1 m - analogia	kpl	1,00	
----- Koniec wydruku -----