Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK	

Kanalizacja sanitarna - przyłącza kanału SA	
 	Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE SA PRZYŁĄCZA	 	
			
W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-17	str. 1	
				
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
				
1	Roboty ziemne	 	 	
130	KNNR 1 202-8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	837,46	
140	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	837,46	
150	KNNR 1 307-2
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	420,00	
160	KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV	m3	419,81	
170	KNNR 1 313-8
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV	m2	3 675,00	
180	KNNR 4 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	239,61	
190	KNNR 11 501-5
Obsypka rurociągu piaskiem	m3	521,11	
200	KNNR 1 318-1
Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.I-III	m3	839,81	
210	KNR 2-01  236-2
Zagęszczenie zasypu ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV	m3	839,81	
2	Rurociągi i studnie	 	 	
220	KNNR 4 1308-3
Rurociągi z PVC kl. S łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	168,00	
230	KNNR 4 1308-2
Rurociągi z PVC kl. S łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	1 144,50	
240	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=1,2m z kinetą przepływową D:200mm i włazem typ ciężki C 400	szt	9,00	
250	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=1,2m z kinetą przepływową D:200mm i włazem typ lekki D 125	szt	3,00	
260	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=1,2m z kinetą przepływową D:160mm i włazem typ ciężki C 400	szt	60,00	
270	KNNR 4 1417-2
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o średnicy 425 mm,h=1,2m z kinetą przepływową D:160mm i włazem typ lekki D 125	szt	98,00	
----- Koniec wydruku -----