Kosztorysowanie FORTE 7.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK	

Kanalizacja sanitarna - rurociąg tłoczny T-3 z pompownią P3	
 	Identyfikator kosztorysu: MAŁOMICE T3,P3	 	

W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-18	str. 1	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	

1	Roboty rozbiórkowe i ziemne
	 	 	
10				
20				
30				
40	                                             - Pozycje usunięte -			
50				
60				
70				
80				
90	KNNR 1 202-8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	1 282,63	
100	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	1 282,63	
110	KNNR 1 315-2
Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką balami drewnianymi, głęb.umocnienia do 6.0 m	m2	76,00	
120	KNNR 1 313-8
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV	m2	2 844,90	
130	KNNR 4 1411-3
Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	147,15	
140	KNNR 11 501-5
Obsypka rurociągu piaskiem	m3	296,43	
150	KNNR 1 206-4
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III	m3	843,35	

W1 Przedmiar robót	wyk.dn.2008-09-18	str. 2	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	

160	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV	m3	843,35	
170	KNNR 1 214-2
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 30 cm, kat.gruntu III-IV	m3	843,35	
2	Roboty montażowe	 	 	
180	KNNR 4 1410-4
Podłoże betonowe o gr.20 cm z betonu B-10	m3	3,80	
190	Wycena własna
Dostawa pompowni PS-1500-C-475-P	kpl	1,00	
200	KNNR 4 1413-5
Montaż pompownia P-3	studnia	1,00	
210	KNNR 4 1009-5
Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy zewnętrznej 125/7,4 mm	m	817,50	
220	KNNR 4 1010-5
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 125 mm	złącze	136	
230	KNNR 4 213-5
Rura wywiewna z PCV o połączeniu wciskowym o średnicy 110 mm	szt	1,00	
240	KNNR 4 1119-1
Koluna płuczoco-opróżniająca rurociąg h=1,3m - analogia	kpl	1,00	
250	KNNR 4 1119-1
Koluna odpowietrzająco-napowietrzająca- analogia	kpl	1,00	
260	KNR 2-19 WACETOB 119-1
Rury ochronne o średnicy nominalnej 159,8/8mm	m	8,00	
3	Renowacja nawierzchni
	 	 	
270				
280				
290	                                          - Pozycje usunięte -			
300				
310				
320				
4	Ogrodzenie pompowni	 	 	
330- -350	                                              -Pozycje usunięte-			
5	Rezerwowe źródło zasilania
			
10	KALKULACJA WŁASNA 
Dostawa zespołu prądotwórczego na podwoziu kołowym	Szt.	1,0	

----- Koniec wydruku -----